**CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO NA RUA ALVORADA – CARAPICUÍBA, SP**

**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto licitado são:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT**. |
| CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 23.183,425 |
| FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 1.121,00 |
| ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 134.520,00 |
| ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 8 M | M2 | 245,00 |
| PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA | M3 | 114,00 |

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Gabriel Tolentino Rodrigues**

Engenheiro Civil

CREA-SP 5070465872